**危険物施設（少量危険物施設）自主点検表**

施設名

点検日　令和　　　年　　　月　　　日

点検者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **点検項目** | **点検内容** | **結果** | **措置** |
| 事故時の  行動要領 | 地震・津波発生時及び火災・流出事故発生時の行動要領を全員が熟知していますか。 |  |  |
| 施設の管理 | 整理整頓されており、不必要な物件を置いていませんか。 |  |  |
| 周囲の保有空地に不要な物が置かれていませんか。 |  |  |
| 壁、柱、屋根、床、窓、出入口等に異常はありませんか。  （変形、亀裂等） |  |  |
| 換気設備に異常はありませんか。（目づまり、変形、損傷等） |  |  |
| ためます、油分離装置、注入口に異常はありませんか。  （土砂の堆積、変形等） |  |  |
| 機器類 | 破損、変形、異音、異臭はありませんか。 |  |  |
| 油漏れはありませんか。 |  |  |
| 電気設備に異常はありませんか。  （電気配線、照明、防爆機器等の外観） |  |  |
| ホースにひび割れはありませんか。 |  |  |
| アース（接地）状況は良好ですか。 |  |  |
| タンク  配管 | タンク、配管の点検は定期的に行っていますか。 |  |  |
| 油漏れはありませんか。 |  |  |
| さび、劣化、変形等はありませんか。 |  |  |
| 液面計等の機器は正常に作動していますか。 |  |  |
| 通気管、バルブ類に異常はありませんか。 |  |  |
| 容器 | 容器に破損、腐食、さけめ等はありませんか。 |  |  |
| 地震発生時における転倒、落下防止策がされていますか。 |  |  |
| 容器に（または容器から）、ガソリン等の引火点が40℃未満の危険物を詰め替える際は、アースをとっていますか。 |  |  |
| 消火設備 | 使用方法を全員が熟知していますか。 |  |  |
| 定期的に点検は実施されていますか。 |  |  |
| 外観に異常はありませんか。（ひび割れ、亀裂、さび等） |  |  |
| 掲示板 | 掲示板の記載内容が不鮮明になっていませんか。 |  |  |
| 危険物品名・数量等に変更はありませんか。 |  |  |
| 関係書類 | 申請、届出、点検等の書類は適切に保管されていますか。 |  |  |
| 保安講習 | 危険物取扱者は保安講習を一定期間ごとに受講していますか。  （少量危険物施設は除く。） |  |  |

　※　結果欄に、点検結果を記入してください（良好は「○」、不良は「×」、該当なしは「－」）

　※　点検結果が「×」であった場合、措置欄に改善日、改善内容等を記載してください。

　※　本点検表は横須賀市ホームページからもダウンロードできます。

　　インターネットで「横須賀市　危険物安全週間　点検」と検索してください。

※　本点検表は提出用ではありません。各事業所において保管してください。

　※　ご不明な点がございましたら予防課危険物係あてご連絡ください。（046－821－6469）